Tascam iM2
Stereo-Kondensatormikrofon mit Dockanschluss
Verwandelt ein Apple iPhone 4, iPad oder iPod Touch 4G in einen PCM-Audiorecorder; Hochwertiges Stereo-Kondensatormikrofon (das gleiche wie im Tascam DR-2d) mit eingebautem Analog/Digital-Wandler für Aufnahmen in CD-Qualität (44,1 kHz, 16 Bit); Wird mit dem Dockanschluss des Apple-Geräts verbunden; Verkraftet Schalldruckpegel bis 125 dB SPL; Mikrofonkapseln können um 180 Grad geschwenkt werden, um Schallquellen vor oder hinter dem Gerät zu erfassen; Eingangspegelregler; Limiter zur Vermeidung von Übersteuerung; Stromversorgung über den Dockanschluss, keine Batterie erforderlich; USB-Anschluss ermöglicht das Laden des Apple-Geräts; Zweispuraufnahme-App von Tascam steht im AppStore zum kostenlosen Download bereit; Erhältlich in schwarz (iM2) oder weiß (iM2W)

Allgemein
Mikrofontyp 	Niere
Maximale Belastbarkeit 	125 dB SPL
Regelbereich Eingangspegel 	0–40 dB
Frequenzbereich 	10 Hz – 20 kHz
Abtastrate 	44,1 kHz
Auflösung 	16 Bit

Anschlüsse
iOS-Ladebuchse 	USB, Mini-B-Buchse
Dock-Anschluss 	30-poliger Dock-Steckverbinder

Systemanforderungen
Unterstützte iOS-Versionen 	4.3 oder höher
Unterstützte Produkte 	iPhone 4, iPad 2, iPad und iPod touch 4G

Stromversorgung und sonstige Daten
Stromversorgung 	via Steckverbindung durch das verbundene Gerät (iPhone 4, iPad 2, iPad und iPod touch 4G)
Leistungsaufnahme 	90 mW
Abmessungen (B × H × T) 	55 mm × 49 mm × 21 mm
Gewicht 	25 g
Betriebstemperaturbereich 	5–35 °C

Fabrikat:	Tascam
Modell:	iM2

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.