Tascam iM2X
XY-Stereomikrofon für iOS-Geräte
Verwandelt Ihr Apple iPhone 4, iPad oder iPod Touch 4G in einen leistungsfähigen PCM-Audiorecorder; Stereo-Kondensatormikrofon in XY-Anordnung für besonders sauberen Stereoklang mit minimalen Phasenverschiebungen; Verkraftet Schalldruckpegel bis 125 dB SPL; Mikrofon kann um 180 Grad geschwenkt werden, um Schallquellen vor oder hinter dem Gerät zu erfassen; Ermöglicht Aufnahmen in CD-Qualität (44,1 kHz, 16 Bit); Drehregler für den Eingangspegel; Eingangspegelanzeige (grün/rot); Schaltbarer Limiter zur Vermeidung von Übersteuerung; Stromversorgung über den Dockanschluss, keine Batterie erforderlich; USB-Anschluss ermöglicht das Laden des iOS-Geräts; Einfache Einrichtung (wird mit dem Dockanschluss des Geräts verbunden); Zweispuraufnahme-App von Tascam steht im Apple AppStore zum kostenlosen Download bereit

Allgemein
Mikrofontyp 	Kondensatormikrofon mit Nierencharakteristik (Stereo)
Maximale Belastbarkeit 	125 dB SPL
Regelbereich Eingangspegel 	0–40 dB
Frequenzbereich 	10 Hz – 20 kHz
Abtastrate 	44,1 kHz
Auflösung 	16 Bit
iOS-Ladebuchse 	USB-Mini-B-Buchse
iOS-Gerätesteckverbinder 	30-poliger Dock-Steckverbinder
Unterstützte Produkte 	iPhone 4S, iPhone 4, iPad (3. Generation), iPad 2, iPad, iPod touch (4. Generation)

Stromversorgung und sonstige Daten
Stromversorgung 	Wird vom iOS-Gerät über die Steckverbindung bereitgestellt
Leistungsaufnahme 	90 mW
Abmessungen (B x H x T) 	56 mm x 57 mm x 22 mm (einschließlich Steckverbinder)
Gewicht 	30 g
Betriebstemperaturbereich 	5–35 °C

Fabrikat:	Tascam
Modell:	iM2X

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.