Tascam iXZ
Mikrofon-/Gitarreninterface für iPad/iPhone/iPod
Hochwertiger Mikrofon-/Instrumentenvorverstärker für Apple iPhone, iPad and iPod (zur Zeit kompatibel mit iPhone 3, 3GS, 4, iPod Touch 2G, 3G, 4G, iPad 1G, 2G); Nutzbar mit dem Apple-Gerät für ernsthafte Aufnahmen, als Gitarren-, Bass oder Gesangstrainer oder für Karaoke; Symmetrischer/unsymmetrischer Kombieingang (XLR/Klinke); Schaltbare Phantomspeisung für Kondensatormikrofone; Pegelregler für den Mikrofoneingang; Kopfhörerausgang; Verbindung mit dem Kopfhörer/Mikrofoneingang des Smartphones über einen 4-poligen Ministecker (­analog); Keine Batterie erforderlich bei Verwendung als Instrumentenvorverstärker; Zwei AA-Batterien erforderlich für Mikrofonvorverstärker und Phantomspeisung; Zweispuraufnahme-App von Tascam steht im AppStore zum kostenlosen Download bereit

Analoge Audioeingänge und -ausgänge
Mikrofon-/Gitarreneingang	 
Mikrofoneingang	XLR-3-31 (1: Masse, 2: Heiß (+), 3: Kalt (–))
  Eingangsimpedanz	2,4 kOhm
  Nominaler Eingangspegel	–42 dBu (INPUT-Regler = max.)
	+2 dBu (INPUT-Regler = min.)
  Maximaler Eingangspegel	+2 dBu
Gitarreneingang	6,3-mm-Monoklinkenbuchse
  Eingangsimpedanz	470 kOhm
  Maximaler Eingangspegel	–10 dBV
Kopfhörerausgang 	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse
Verbindungskabel zu iPod touch, iPhone oder iPad 	4-poliger 3,5-mm-Miniklinkenstecker

Stromversorgung und sonstige Daten
Stromversorgung 	Zwei Alkaline-Batterien oder NiMH-Akkus (erforderlich für den Mikrofoneingang)
Leistungsaufnahme	~0,32 W (mit 5 mA Phantomstrom)
Lebensdauer der Batterien (Dauerbetrieb)	15 Stunden (mit Evolta-Alkaline-Batterien, 5 mA Phantomstrom)
Abmessungen (B x H x T)	106 mm x 40 mm x 45 mm 
Gewicht 	93 g (ohne Batterien
Betriebstemperaturbereich	5–40 °C

Fabrikat:	Tascam
Modell:	iXZ

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.